**Almofada de cinema**

Material

45 cm x 1,50 m de tecido jeans

60 cm x 1.50 m de tricoline vermelha

80 cm x 1,50 m de manta R2

400 gramas de fibras de enchimento

4 retroses de linhas de costura, vermelha

Tesoura

Giz de cera

Régua

Alfinetes

Agulha de mão

Agulha de maquina 2020 numero 16

Maquina de costura Singer

Sapatilha com guia ajustável, Singer

**Como cortar**

Corte uma duas vezes no jeans e duas vezes na manta, parte inferior e superior, dois retângulos de 35x45 cm

Corte uma vez no tricoline e na manta, parte das laterais, um retângulo de 20 x 1,40cm

Corte uma vez no tricoline, um retângulo de 19 x 33 cm para o porta copo.

Corte no tricoline, dois retângulos de 25 x 29 cm para o porta balde.

Montagem

Posicione a manta sobre o jeans , risque uma diagonal e costure sobre ela.

Encaixe a sapatilha de guia ajustável na máquina e costure as paralelas de 2 cm de distancia entre elas, faça isso nas 2 partes.

Refile a volta dos retângulos, deixando as medidas de 30 x 39 cm e arredonde os cantos.

Posicione a manta abaixo do tricoline da faixa, faça o matelasse da mesma forma , com o guia ajustável.

Corte uma faixa de 14 cm x 1,27 m.

Corte uma vez no tricoline , um retângulo de 19 x 33 cm para o porta copo.

Corte duas vezes no tricoline, um retângulo de 25 x 29 cm para o porta balde.

Montagem

Sobre uma das partes da almofada, marque as posições do porta copo e porta balde.

Meça 4 cm de cada extremidade, centralize e risque o contorno da abertura do balde e abertura do copo.

Recorte sobre o risco dos círculos.

Costure as laterais do bolso do porta copo, posicione sobre o circulo , costure, vire para o avesso da almofada e costure o fundo.

Uni as duas partes do porta balde , costure nas laterais, posicione sobre o circulo, costure e vire para o avesso da almofada, costure o fundo.

Uni a faixa das laterais com uma costura e forme um ane

Posicione a faixa nos contornos da parte superior e na parte inferior da almofada, direito com direito e costure.

Na parte inferior, deixe uma abertura de 15 cm sem costurar.

Vire a almofada para o direito e prenda o fundo do balde na parte inferior, com duas costuras retas pequenas.

Encha com as fibras e feche a abertura com pontos á mão.

A almofada, já esta pronta.